Příloha č. 7: Charakteristika stanovišť a přehled stacionárních pokusů
Charakteristika pokusných stanovišť
	Stanoviště*
	Výrobní oblast
	Nadmořská výška
	Průměrné roční**
	Půdní typ
	Půdní druh

	
	
	
	Teploty (°C)
	Srážky (mm)
	
	

	Lednice
	kukuřičná
	170 m
	10,4
	504
	CEc (černozem karbonátová)
	jílovitohlinitá

	Uherský Ostroh
	řepařská
	196 m
	9,8
	549
	KAm (kambizem modální)
	hlinitá

	Věrovany
	řepařská
	207 m
	9,3
	517
	CEl (černozem luvická)
	hlinitá

	Pusté Jakartice
	řepařská
	290 m
	8,9
	590
	LUmg´ (luvizem modální slabě oglejená)
	hlinitá

	Chrastava
	bramborářská
	345 m
	8,6
	792
	HNl (hnědozem luvická)
	písčitohlinitá

	Staňkov
	bramborářská
	370 m
	8,1
	537
	HNm (hnědozem modální)
	hlinitá

	Jaroměřice n. R.
	bramborářská
	425 m
	8,6
	516
	HNmg´ (hnědozem modální slabě oglejená)
	jílovitohlinitá

	Hradec n. Svit.
	bramborářská
	481 m
	7,8
	627
	KAlg´ (kambizem luvická slabě oglejená)
	jílovitohlinitá

	Lípa
	bramborářská
	505 m
	8,1
	579
	KAma´ (kambizem modální mesobazická)
	písčitohlinitá

	Vysoká
	bramborářská
	580 m
	8,3
	659
	HNl (hnědozem luvická)
	hlinitá

	Závišín
	bramborářská
	750 m
	6,4
	700 
	KAd (kambizem dystrická)
	hlinitá


* Stanoviště jsou uspořádána vzestupně dle nadmořské výšky
** Aktuální používaný klimatický normál se vztahuje k období 1991-2020
Přehled pokusů vedených na zkušebních stanicích a rok založení 
	Stanoviště
	AZP stac.
	AZP stac. závlaha
	SOH
	N stac.
	Lyzimetry
	Pesticidy
	Digestáty
	Travní porost

	Lednice
	 
	1978*
	1994
	1996
	1985
	-
	-
	-

	Uherský Ostroh
	1972
	-
	-
	-
	1989
	2020
	-
	-

	Věrovany
	1990
	-
	1993
	-
	1989
	-
	-
	-

	Pusté Jakartice
	1979
	-
	1994
	1996
	-
	-
	-
	-

	Chrastava
	1978*
	-
	2000
	1996
	1989
	2020
	-
	-

	Staňkov
	-
	-
	1994
	-
	-
	2020
	-
	-

	Jaroměřice n. R.
	1975
	-
	1994
	-
	1989
	-
	2013
	-

	Hradec n. Svit.
	1981*
	-
	1993
	1996
	1986
	2020
	2013
	-

	Lípa
	1974
	-
	1993
	-
	1988
	2020
	2011
	-

	Vysoká
	1983
	-
	2000
	1996
	1989
	-
	-
	-

	Závišín
	-
	-
	-
	-
	1996
	-
	-
	1969


* založení na podzim předcházejícího roku
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